|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 1 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

ASDBLR01_BGA_V2 ASDBLR01_BGA IC U1_1

U1_2

U1_3

U1_4

U1_5

U1_6

U1_7

U1_8

U1_9

U1_10

U1_11

U2_1

U2_2

U2_3

U2_4

U2_5

U2_6

U2_7

U2_8

U2_9

U2_10

U2_11 22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AXK6S60545P AXK6S60545P IO J9 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AXN550045P AXN550045P IO J1_1

J1_2

J1_3

J1_4

J1_5

J1_6

J1_7

J1_8

J1_9

J1_10

J1_11 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 CSMD0402-0.1UF,10%,0402,25V 0.1UF IC C10_1

C10_2

C10_3

C10_4

C10_5

C10_6

C10_7

C10_8

C10_9

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 2 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

C10_10

C10_11

C11_1

C11_2

C11_3

C11_4

C11_5

C11_6

C11_7

C11_8

C11_9

C11_10

C11_11

C12_1

C12_2

C12_3

C12_4

C12_5

C12_6

C12_7

C12_8

C12_9

C12_10

C12_11

C14_1

C14_2

C14_3

C14_4

C14_5

C14_6

C14_7

C14_8

C14_9

C14_10

C14_11

C4_1

C4_2

C4_3

C4_4

C4_5

C4_6

C4_7

C4_8

C4_9

C4_10

C4_11

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 3 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

C7_1

C7_2

C7_3

C7_4

C7_5

C7_6

C7_7

C7_8

C7_9

C7_10

C7_11 66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 CSMD0402-10PF,0.5%,0402,25V 10PF IC C13_1

C13_2

C13_3

C13_4

C13_5

C13_6

C13_7

C13_8

C13_9

C13_10

C13_11

C15_1

C15_2

C15_3

C15_4

C15_5

C15_6

C15_7

C15_8

C15_9

C15_10

C15_11 22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-1.0K,5%,0402 1.0K DISCRETE R10_1

R10_2

R10_3

R10_4

R10_5

R10_6

R10_7

R10_8

R10_9

R10_10

R10_11

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 4 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

R11_1

R11_2

R11_3

R11_4

R11_5

R11_6

R11_7

R11_8

R11_9

R11_11

R1_1

R1_2

R1_3

R1_4

R1_5

R1_6

R1_7

R1_8

R1_9

R1_10

R1_11

R6_10

R7_1

R7_2

R7_3

R7_4

R7_5

R7_6

R7_7

R7_8

R7_9

R7_10

R7_11

R8_1

R8_2

R8_3

R8_4

R8_5

R8_6

R8_7

R8_8

R8_9

R8_10

R8_11

R9_1

R9_2

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 5 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

R9_3

R9_4

R9_5

R9_6

R9_7

R9_8

R9_9

R9_10

R9_11 66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-10,5%,0402 10 DISCRETE R121

R122

R123

R124

R125

R126

R127

R128

R129

R130

R131

R132

R133

R134

R135

R136

R137

R138

R139

R140

R141

R142

R143

R144

R145

R146

R147

R148

R149

R150

R12_10

R13_1

R13_2

R13_3

R13_4

R13_5

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 6 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

R13_6

R13_7

R13_8

R13_9

R13_10

R13_11

R14_1

R14_2

R14_3

R14_4

R14_5

R14_6

R14_7

R14_8

R14_9

R14_11

R3_1

R3_2

R3_4

R3_5

R3_6

R3_7

R3_8

R3_11

R5_10

R6_1

R6_2

R6_3

R6_4

R6_5

R6_6

R6_7

R6_8

R6_9

R6_11 71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-100,5%,0402 100 DISCRETE R99

R101 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-10K,5%,0402 10K DISCRETE R11_10

R12_1

R12_2

R12_3

R12_4

R12_5

R12_6

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 7 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

R12_7

R12_8

R12_9

R12_11 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-12K,5%,0402 12K DISCRETE R3_10

R4_1

R4_2

R4_3

R4_4

R4_5

R4_6

R4_7

R4_8

R4_9

R4_10

R4_11

R5_1

R5_2

R5_3

R5_4

R5_5

R5_6

R5_7

R5_8

R5_9

R5_11 22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-270,5%,0402 270 DISCRETE R115

R118

R119

R120 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-33,5%,0402 33 DISCRETE R109

R110

R111

R112

R113

R114

R116

R117 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-62,5%,0402 62 DISCRETE R14_10

R15_1

R15_2

R15_3

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 8 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

R15_4

R15_5

R15_6

R15_7

R15_8

R15_9

R15_11 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0402 RSMD0402-OPT_10_OHM,5%,0402 OPT_10_OHM DISCRETE R2_1

R2_2

R2_3

R2_4

R2_5

R2_6

R2_7

R2_8

R2_9

R2_10

R2_11

R3_3

R3_9 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0603 CSMD0603-1.0UF,10%,0603,10V 1.0UF IC C133

1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0603 LSMD0603-0.09UH,10%,0603 0.09UH DISCRETE L1

L2

L3

L4 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0805 CSMD0805-0.1UF,10%,0805,25V 0.1UF IC C16_1

C16_2

C16_3

C16_4

C16_5

C16_6

C16_7

C16_8

C16_9

C16_10

C16_11

C17_1

C17_2

C17_3

C17_4

C17_5

C17_6

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 9 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

C17_7

C17_8

C17_9

C17_10

C17_11

C18_1

C18_2

C18_3

C18_4

C18_5

C18_6

C18_7

C18_8

C18_9

C18_10

C18_11

C1_1

C1_2

C1_3

C1_4

C1_5

C1_6

C1_7

C1_8

C1_9

C1_10

C1_11

C2_1

C2_2

C2_3

C2_4

C2_5

C2_6

C2_7

C2_8

C2_9

C2_10

C2_11

C3_1

C3_2

C3_3

C3_4

C3_5

C3_6

C3_7

C3_8

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 10 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

C3_9

C3_10

C3_11

C5_1

C5_2

C5_3

C5_4

C5_5

C5_6

C5_7

C5_8

C5_9

C5_10

C5_11

C6_1

C6_2

C6_3

C6_4

C6_5

C6_6

C6_7

C6_8

C6_9

C6_10

C6_11

C8_1

C8_2

C8_3

C8_4

C8_5

C8_6

C8_7

C8_8

C8_9

C8_10

C8_11

C9_1

C9_2

C9_3

C9_4

C9_5

C9_6

C9_7

C9_8

C9_9

C9_10

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 11 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

C9_11 110

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0805 CSMD0805-0.22UF,10%,0805,25V 0.22UF IC C1

C2

C134

C135

C136

C137

C138

C139

C140

C141

C142

C143

C144

C145

C146

C147

C148

C149

C150

C151

C152

C153 22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0805 RSMD0805-0,5%,0805 0 DISCRETE R1

R2 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C0805 SMDLED DISCRETE D1 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C1206 RTEMP DISCRETE R100 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C1210 CSMD1210-22.0UF,20%,1210,16V 22.0UF IC C127

C128

C129

C130

C131

C132 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DTMROC_S_FBGA_V3 DTMROC_DSM_FBGA IC U3_1

U3_2

U3_3

U3_4

U3_5

U3_6

U3_7

|------------------------------------------------------------------------------|

| BOM REPORT |

| Page 12 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| .../PSD140/barrel_activeroof/worklib/ar1bl/physical/ar1bl_v20_ncd8.brd |

| Tue Sep 16 11:54:06 2003 |

|------------------------------------------------------------------------------|

| package | device | component | comp | | |

| name | type | value & tolerance | class | refdes |totl|

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

U3_8

U3_9

U3_10

U3_11 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MOLEX6PIN_NEW MOLEX6PIN_NEW IO J2 1

|------------------------------------------------------------------------------|

| total part count 489 |

|------------------------------------------------------------------------------|